


1. Top 面: 確認H/W Strapping 位置如下

PEXR50 (Yellow) 不上件



PEXR44 (Blue) 上件  


1. 進入BMC web，點選「維護」  
   
2. a選擇bin檔  
   b點選「開始PLX8733更新」 ，並點選「確定」



1. a確認 bin 檔已上傳100%

b點選「繼續」 開始更新FW，並點選「確定」  


1. a PLX 更新完成，點選「確定」後重新登入網頁  
   **更新完成會關機後並重啟系統**  
   
2. a進入DOS 使用ru tool進入ru  
   
3. 進入ru 按”F6 “check Device  
   check PEX8733 已經Enable NT mode (有10B5 87B0)  
   